76799 - Colonne sur table, saillie 150 mm, bec fixe et orientable, avec embout fixe
Colonne sur table à bec lisse fixe et orientable (au choix du gestionnaire, via une vis de blocage) démontable, pour eau potable. Raccordement queue filetée M G’1/2, embout cannelé fixe ø 6mm, saillie 150mm. Serrage maximum 50mm. Corps et embout en laiton avec revêtement en Nylolac blanc (plus résistant qu’une simple finition en Epoxy). Kit de fixation renforcé unique et breveté, nos queues cannelées sont conçues pour recevoir une rondelle à griffe en acier empêchant ainsi toute rotation de la robinetterie. Garantie 5 ans. Marque First Labo type colonne sur table à bec lisse fixe et orientable démontable REF : 76799 ou équivalent approuvé.