76804 - Colonne à un robinet sur table, saillie 150 mm, bec fixe et orientable, avec embout démontable
Colonne à un robinet sur table à bec lisse fixe et orientable (au choix de l'utilisateur, via une vis de blocage) démontable, pour eau potable. Raccordement queue filetée M G’1/2, embout cannelé démontable ø 10mm, saillie 150mm. Croisillon en polypropylène suivant les codes couleur de la norme européenne NF EN 13792. Serrage maximum 50mm. Corps et embout en laiton avec revêtement en Nylolac blanc (plus résistant qu’une simple finition en Epoxy). Kit de fixation renforcé unique et breveté, nos queues cannelées sont conçues pour recevoir une rondelle à griffe en acier empêchant ainsi toute rotation de la robinetterie. Garantie 5 ans. Marque First Labo type colonne à un robinet sur table à bec lisse fixe et orientable démontable REF : 76804 ou équivalent approuvé.