76810 - Robinet commande à distance, mural
Robinetterie commande à distance, pour eau potable. Tête à clapet guidé hors eau NF, raccordement M G’1/2, écrou de serrage. Serrage maximum 20mm. Croisillon en polypropylène suivant les codes couleur de la norme européenne NF EN 13792. Corps en laiton avec revêtement en Nylolac blanc (plus résistant qu’une simple finition en Epoxy). Garantie 5 ans. Marque First Labo type robinet commande à distance REF : 76810 ou équivalent approuvé.