76812 - Prise sur table à un robinet à commande directe, saillie 103 mm avec embout démontable
Prise à un robinet sur table, pour air comprimé. Tête à clapet guidé hors eau NF, embout cannelé démontable ø 6mm, raccordement queue filetée M G’1/2, saillie 103mm. Croisillon en polypropylène suivant les codes couleur de la norme européenne NF EN 13792. Serrage maximum 55mm. Corps et embout en laiton avec revêtement en Nylolac blanc (plus résistant qu’une simple finition en Epoxy). Kit de fixation renforcé unique et breveté, nos queues cannelées sont conçues pour recevoir une rondelle à griffe en acier empêchant ainsi toute rotation de la robinetterie. Garantie 5 ans. Marque First Labo type prise à un robinet sur table REF : 76812 ou équivalent approuvé.