76814 - Robinet à tringle télescopique pour table, mural
Robinet à tringle télescopique longueur 600 à 800mm, pour air comprimé. Tête à clapet guidé hors eau NF, raccordement M G’1/2. Serrage maximum 30mm. Corps et tringlerie en laiton avec écrou de serrage. Croisillon en polypropylène suivant les codes couleur de la norme européenne NF EN 13792. Embase en laiton avec revêtement Nylolac blanc (plus résistant qu’une simple finition en Epoxy). Garantie 5 ans. Marque First Labo type robinet à tringle télescopique pour table REF : 76814 ou équivalent approuvé.