76825 - Prise sur table à deux robinets à 90° à commande directe, saillie 103 mm, avec embout démontable
Prise à deux robinets à 90° sur table, pour vide. Têtes à clapet guidé hors eau NF, embouts cannelés démontables ø 6mm, raccordement queue filetée M G’1/2, saillie 103mm. Croisillons en polypropylène suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792. Serrage maximum 55mm. Corps et embouts en laiton avec revêtement en Nylolac blanc (plus résistant qu’une simple finition en Epoxy). Kit de fixation renforcé unique et breveté, nos queues cannelées sont conçues pour recevoir une rondelle à griffe en acier empêchant ainsi toute rotation de la robinetterie. Garantie 5 ans. Marque First Labo type prise à deux robinets à 90° sur table REF : 76825 ou équivalent approuvé.