76826 - Robinet sur bandeau, mural, commande à distance
Robinet pour vide. Tête à clapet guidé hors eau NF, raccordement M G’1/2, écrou de serrage. Croisillon en polypropylène suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792. Corps en laiton avec revêtement en Nylolac blanc (plus résistant qu’une simple finition en Epoxy). Garantie 5 ans. Marque First Labo type robinet REF : 76826 ou équivalent approuvé.