84007 - PRESTOTHERM 84 L
Mitigeur centralisé thermostatique de 84 l/mn à 3 bars. De type Prestotherm®réf. 84007 ou techniquement équivalent. Mécanisme à cartouche de cire, sécurité anti-brulure et blocage interne de la température. Avec clapets anti-retour NF et joints filtres.

Ou

84007 - PRESTOTHERM 84 L
Mitigeur centralisé thermostatique de 84 l/mn à 3 bars. De type Prestotherm® réf. 84007 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à cartouche de cire
- une sécurité  anti-brulure
- un blocage interne de la température
- avec clapets anti-retour NF et joints filtres
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.
Deux robinets d’arrêts avec purge G 1’’, pour arrivées EF/EC. De type Presto réf. 85992 ou techniquement équivalent.