85754 - Douche de sécurité - Alimentation murale
Douche de sécurité réf. 85754 de marque PRESTO à commande manuelle par tige rigide avec contrepoids en balancier. Corps en laiton traité finition Epoxy rouge. Modèle avec 1 tête fixe, vanne d'arrêt, alimentation murale. Conforme aux normes ANSI Z 358.1 et EN 15154.1-2.