85755 - ALIMENTATION SUR TUYAUTERIE APPARENTE
Douche de sécurité réf. 85755 de marque PRESTO à commande manuelle par tige rigide avec contrepoids en balancier. Corps en laiton traité finition Epoxy rouge. Modèle avec 1 tête fixe femelle G3/4'', vanne d'arrêt, alimentation sur tuyauterie apparente. Conforme aux normes ANSI Z 358.1 et EN 15154.1-2.