86203 - ALIMENTATION SUR TUYAUTERIE APPARENTE
Douche de sécurité réf. 86203 de marque PRESTO à commande manuelle par tige rigide avec contrepoids en balancier. Corps en laiton traité finition Epoxy rouge. Modèle avec 1 tête fixe  femelle G 3/4'', vanne d'arrêt, alimentation sur tuyauterie apparente. A poser au-dessus d’une porte, à gauche, ou à droite de la porte. Conforme aux normes ANSI Z 358 1 et EN 15154.1-2.