88800 - Panneau de douche avec robinet temporisé PRESTO 50 et mitigeur thermostatique
Panneau de douche équipé robinet temporisé et mitigeur thermostatique de type Prestotem® 2 réf. 88800 ou techniquement équivalent. Avec  pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire, mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, cartouche conforme à norme EN 1111 (clapets anti-retour NF), régulateur de débit intégré (6 l/min), limitation de la température maximale infranchissable. Sécurité anti-brulure: arrêt instantané de l'eau chaude en cas de coupure d'eau froide.  Finition aluminium anodisé, alimentation haute ou arrière. Ouverture totale du panneau sans démontage et robinetteries sur platine amovible.