88806 - Panneau de douche thermostatique avec robinet temporisé PRESTO 50 et inverseur
Panneau de douche équipé robinet temporisé PRESTO 50 et mitigeur thermostatique et système inverseur pour l'utilisation d'une douche à main de type Prestotem® 2 réf. 88806 ou techniquement équivalent. Avec  pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire, mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, cartouche conforme à norme EN 1111 (clapets anti-retour NF), régulateur de débit intégré (6 l/min), limitation de la température maximale infranchissable. Finition aluminium anodisé, alimentation haute ou arrière. Ouverture totale du panneau sans démontage et robinetteries sur platine amovible.               

Ou

88806 - Panneau de douche thermostatique avec robinet temporisé PRESTO 50 et inverseur
Panneau mitigeur thermostatique de douche temporisé et système inverseur pour l’utilisation d’une douche à main de type Prestotem® 2 réf. 88806 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un régulateur de débit intégré à 6 l/min
- un mitigeur thermostatique avec cartouche conforme à norme EN 1111 (sécurité anti-brulure : arrêt immédiate de l’écoulement en cas de rupture d’alimentation d’eau froide)
- une limitation de la température maximale infranchissable
- une pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire
- alimentation par le haut ou par arrière G1/2". 
- finition aluminium anodisé
- panneau avec ouverture totale sans démontage et les robinetteries sont sur une platine amovible.
OPTION :
- Cales pour montage en angle réf. 91049 (livrées par 2).