88812 - Panneau de douche avec mitigeur temporisé ALPA S®
Panneau  de douche monocommande mitigeur temporisé Prestotem® 2 ALPA S  (avec système anti-blocage) réf. 88812 ou techniquement équivalent. Avec  pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire, mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, régulateur de débit intégré (6 l/min), limitation de la température maximale infranchissable. Finition aluminium anodisé, alimentation haute ou arrière. Ouverture du panneau sans démontage et robinetteries sur platine amovible.