88814 - Panneau de douche avec mitigeur temporisé ALPA S®, version douchette
Panneau  de douche monocommande mitigeur temporisé Prestotem® 2 ALPA S  (avec système anti-blocage) réf. 88814 ou techniquement équivalent. Avec douchette  à maint picots anticalcaire, mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, régulateur de débit intégré (6 l/min), limitation de la température maximale infranchissable. Finition aluminium anodisé, alimentation haute ou arrière. Ouverture du panneau sans démontage et robinetteries sur platine amovible.