88822 - Panneau de douche avec robinet temporisé PRESTO 50 avec douchette
Panneau  de douche temporisé en eau froide ou pré-mitigée de type Prestotem® série réf. 88822 ou techniquement équivalent. Avec douchette  à maint picots anticalcaire, mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, régulateur de débit intégré (6 l/min), limitation de la température maximale infranchissable. Finition aluminium anodisé, alimentation haute ou arrière. Ouverture du panneau sans démontage et robinetteries sur platine amovible.