88824 - Panneau de douche avec robinet temporisé PRESTO 50, anti-legionnelle
Panneau  de douche temporisé en eau froide ou pré-mitigée version anti légionnelle (possibilité purge et choc thermique) de type Prestotem® 2 réf. 88824 ou techniquement équivalent. Avec  pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire, mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, régulateur de débit intégré (6 l/min), limitation de la température maximale infranchissable. Finition aluminium anodisé, alimentation haute ou arrière. Ouverture du panneau sans démontage et robinetteries sur platine amovible. (à associer à une solution de déclenchement à distance)