88832 - Panneau de douche avec PRESTO TOUCH®
Nouveau panneau de douche pour alimentation en eau pré-mitigée avec PRESTO TOUCH®. Avec pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaires, fonction start /stop par effleurement, arret automatique après 30s (réglable de 1s à 5mn), possibilité de purge automatique , alimentation par pile lithium 6 V intégrée, régulateur de débit intégré (6 l/min), limitation de la température maximale infranchissable. Alimentation haute ou arrière, finition aluminium anodisé. Ouverture totale du panneau sans démontage et robinetteries sur platine amovible.