88834 - Panneau de douche avec PRESTO TOUCH®, douchette. Adapté PMR
Nouveau panneau de douche pour alimentation en eau pré-mitigée avec robinet sensitif temporisé PRESTO TOUCH®, adapté PMR. Avec douchette à main picots anticalcaires, fonction Start/Stop par effleurement, arrêt automatique après 30s (réglable de 1s à 5mn), possibilité de purge automatique, alimentation par pile lithium 6 V intégrée, régulateur de débit intégré (6 l/min), limitation de la température maximale infranchissable. Alimentation haute ou arrière, finition aluminium anodisé. Ouverture totale du panneau sans démontage et robinetteries sur platine amovible