88850 - Panneau de douche thermostatique TOUCH PLP
Panneau  de douche avec robinet sensitif temporisé PRESTO TOUCH® et mitigeur thermostatique Mastermix, système by pass de type Prestotem® 2 PLP 88850 ou techniquement équivalent. Avec  pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire, système anti-intercommunication EFS ET ECS unique et breveté (technologie Mastermix) permettant la suppression des clapets anti-retour sur les arrivées EFS et ECS du mitigeur réalisé par une cartouche céramique et d’une cartouche thermostatique NF EN 1111. Fonction Start/Stop par effleurement. Arrêt automatique après 30s (réglable de 1s à 5mn), possibilité de purge automatique. Alimentation électrique par le boitier de commande 88704 (non inclut),  régulateur de débit intégré (10 l/min), limitation de la température maximale infranchissable. Butée de sécurité limite la température mitigée sortie à 38°C. Finition aluminium anodisé, alimentation haute ou arrière. Ouverture du panneau sans démontage et robinetteries sur platine amovible.