88852 - Panneau de douche thermostatique TOUCH PLP, version douchette
Panneau  de douche avec robinet sensitif temporisé PRESTO TOUCH® et mitigeur thermostatique Mastermix, système by pass de type Prestotem® 2 PLP 88852 ou techniquement équivalent. Avec  douchette à main picots anticalcaire, robinet sensitif TOUCH en fonction temporisé, arrêt automatique après 30 secondes ou Start/Stop par simple effleurement du bouton. Temporisation et purge automatique paramétrable. Robinet thermostatique de sécurité avec butée de température de limitation réglable. Sécurité antibrulure : arrêt immédiat de l'écoulement en cas de rupture d'alimentation d'eau froide (cartouche thermostatique conforme à la norme NF EN 1111). Équipé du système "by-pass" et breveté pour réaliser les chocs thermiques à distance : tenue en température jusqu'à 75°C durant le choc thermique. Alimentation électrique par transformateur par le biais du boitier de commande (non fourni, référence 88704). Régulateur de débit 10l/min. Alimentation haute ou arrière avec 2 robinets d'arrêt G1/2" intégrés.  Finition aluminium anodisé, alimentation haute ou arrière. Ouverture du panneau sans démontage et robinetteries sur platine amovible.