88856 - Panneau de douche Bi-commande avec MASTERMIX®, version santé
Panneau  de douche bicommande mitigeur thermostatique et robinet non temporisé à cartouche céramique ½ tour de type Prestotem® 2, Mastermix, version Santé, réf. 88856 ou techniquement équivalent. Alimentation hydraulique G1/2". Avec douchette  à main picots anticalcaire. Système anti-intercommunication EFS ET ECS unique et breveté (technologie Mastermix) permettant la suppression des clapets anti-retour sur les arrivées EFS et ECS du mitigeur, réalisé par une cartouche céramique et d’une cartouche thermostatique NF EN 1111, régulateur de débit intégré (8 l/min). Volant de température à double butée de température 38°C et 41°C avec repère. Déverrouillage sécurisé pour choc thermique sans démonter le volant. Flexibles tressés Inox, testé pour cycle de désinfection selon doc Tech 15 de la NF077
Finition aluminium anodisé, alimentation haute ou arrière. Ouverture du panneau sans démontage et robinetteries sur platine amovible.