88858 - Panneau de douche thermostatique avec PRESTO TOUCH® et MASTERMIX® - version santé
Panneau  de douche avec robinet sensitif temporisé PRESTO TOUCH® et mitigeur thermostatique Mastermix de type Prestotem® 2 Mastermix Touch, version Santé, réf. 88858 ou techniquement équivalent. Avec  pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire, système anti-intercommunication EFS ET ECS unique et breveté (technologie Mastermix) permettant la suppression des clapets anti-retour sur les arrivées EFS et ECS du mitigeur, réalisé par une cartouche céramique et d’une cartouche thermostatique NF EN 1111. Fonction Start/Stop par effleurement. Arrêt automatique après 30s (réglable de 1s à 5mn), possibilité de purge automatique, alimentation par pile lithium 6 V,  régulateur de débit intégré (6 l/min), limitation de la température maximale infranchissable. Volant de température à double butée de température 38°C et 41°C avec repère, déverrouillage sécurisé pour choc thermique et accessible uniquement par les services techniques sans démonter le volant. Flexibles tressés Inox, testé pour cycle de désinfection selon doc Tech 15 de la NF077.
Finition aluminium anodisé, alimentation haute ou arrière. Ouverture du panneau sans démontage et robinetteries sur platine amovible.