88866 - Panneau de douche thermostatique Bi-commande MASTERMIX® et inverseur, version santé
Panneau  de douche bicommande mitigeur thermostatique et robinet non temporisé à cartouche céramique ½ tour de type Prestotem® 2 Mastermix, version Santé réf. 88866 ou techniquement équivalent. Avec  pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaires et système inverseur pour l'utilisation d'une douche à main. Système anti-intercommunication EFS ET ECS unique et breveté (technologie Mastermix) permettant la suppression des clapets anti-retour sur les arrivées EFS et ECS du mitigeur, réalisé par une cartouche céramique et d’une cartouche thermostatique NF EN 1111, régulateur de débit intégré (8 l/min). Volant de température avec butée de température à 41°C avec repère. Déverrouillage sécurisé pour choc thermique et accessible uniquement par les services techniques sans démonter le volant. 
Flexibles tressés Inox, testé pour cycle de désinfection selon doc Tech 15 de la NF077
Finition aluminium anodisé, alimentation haute ou arrière. Ouverture du panneau sans démontage et robinetteries sur platine amovible.