88870 - Panneau de douche avec PRESTO TOUCH® et mitigeur thermostatique standard, douchette
Panneau  de douche avec robinet sensitif temporisé PRESTO TOUCH® et mitigeur thermostatique de type Prestotem® TOUCH Mitigeur thermostatique 88870 ou techniquement équivalent. Avec douchette à main picots anticalcaire, robinet sensitif TOUCH en fonction temporisé, arrêt automatique après 30 secondes ou Start/Stop par simple effleurement du bouton. Possibilité de rinçage périodique avec la fréquentation d'écoulement et temporisation réglable, limitant le développement bactérien (légionelles, pseudomonas...). Robinet thermostatique de sécurité avec butée de température de limitation réglable. Sécurité antibrulure : arrêt immédiat de l'écoulement en cas de rupture d'alimentation d'eau froide (cartouche thermostatique conforme à la norme NF EN 1111). Tenue en température jusqu'à 75°C durant le choc thermique. Alimentation par pile lithium 6 volts type CRP2 dans boîtier intégré dans  le corps du panneau. Régulateur de débit 6l/min. Alimentation haute ou arrière avec 2 robinets d'arrêt G1/2" intégrés.  Finition aluminium anodisé, alimentation haute ou arrière. Ouverture totale du panneau sans démontage et robinetteries sur platine amovible.

Ou

88870 - Panneau de douche avec PRESTO TOUCH® et mitigeur thermostatique standard, douchette