88882 - Panneau de douche électronique simple secteur avec pomme fixe 
Panneau  de douche robinet simple électronique sans contact  Prestotem® 2  réf. 88882 ou techniquement équivalent. Avec détection électronique sans contact et fonction marche/arrêt, écoulement 30 sec réglable, pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire, régulateur de débit intégré (6 l/min), alimentation G 1/2" et alimentation haute ou arrière, secteur 220V/7V, rinçage périodique automatique réglable, finition aluminium anodisé. Ouverture du panneau sans démontage et robinetteries sur platine amovible. 

88882 - Panneau de douche électronique simple secteur avec pomme fixe 
Panneau  de douche robinet simple électronique sans contact  Prestotem® 2  réf. 88882 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- Détection électronique sans contact et fonction marche/arrêt
- Écoulement 30 sec réglable
- Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire
- Régulateur de débit intégré (6 l/min), 
- Alimentation G 1/2"
- Alimentation haute ou arrière
- Secteur 220V/7V
- Rinçage périodique automatique réglable
- Finition aluminium anodisé
- Ouverture du panneau sans démontage et robinetteries sur platine amovible.