88884 - Panneau de douche électronique mitigeur thermostatique pile avec pomme fixe 
Panneau  de douche robinet mitigeur thermostatique électronique sans contact  Prestotem® 2  réf. 88884 ou techniquement équivalent. Avec détection électronique sans contact et fonction marche/arrêt, écoulement 30 sec réglable, pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire, régulateur de débit intégré (6 l/min), alimentation G 1/2" et alimentation haute ou arrière, pile lithium 6V type CRP2 dans boîtier intégré, rinçage périodique automatique réglable, finition aluminium anodisé. Robinet thermostatique de sécurité avec butée de température de limitation réglable. Sécurité anti-brûlure : arrêt immédiat de l'écoulement en cas de rupture d'alimentation d'eau froide (cartouche thermostatique conforme à la norme NF EN 1111). Ouverture du panneau sans démontage et robinetteries sur platine amovible. 

88884 - Panneau de douche électronique mitigeur thermostatique pile avec pomme fixe 
Panneau  de douche robinet mitigeur thermostatique électronique sans contact  Prestotem® 2  réf. 88884 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- Détection électronique sans contact et fonction marche/arrêt
- Écoulement 30 sec réglable
- Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire
- Régulateur de débit intégré (6 l/min), 
- Alimentation G 1/2"
- Alimentation haute ou arrière
- Pile lithium 6V type CRP2 dans boîtier intégré
- Rinçage périodique automatique réglable
- Finition aluminium anodisé
- Robinet thermostatique de sécurité avec butée de température de limitation réglable. 
- Sécurité anti-brûlure : arrêt immédiat de l'écoulement en cas de rupture d'alimentation d'eau froide (cartouche thermostatique conforme à la norme NF EN 1111)
- Ouverture du panneau sans démontage et robinetteries sur platine amovible.