88886 - Panneau de douche électronique mitigeur thermostatique secteur avec pomme fixe 
Panneau  de douche robinet mitigeur thermostatique électronique sans contact  Prestotem® 2  réf. 88886 ou techniquement équivalent. Avec détection électronique sans contact et fonction marche/arrêt, écoulement 30 sec réglable, pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire, régulateur de débit intégré (6 l/min), alimentation G 1/2" et alimentation haute ou arrière, secteur 220V/7V, rinçage périodique automatique réglable, finition aluminium anodisé. Robinet thermostatique de sécurité avec butée de température de limitation réglable. Sécurité anti-brûlure : arrêt immédiat de l'écoulement en cas de rupture d'alimentation d'eau froide (cartouche thermostatique conforme à la norme NF EN 1111). Ouverture du panneau sans démontage et robinetteries sur platine amovible. 

88886 - Panneau de douche électronique mitigeur thermostatique secteur avec pomme fixe 
Panneau  de douche robinet mitigeur thermostatique électronique sans contact  Prestotem® 2  réf. 88886 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- Détection électronique sans contact et fonction marche/arrêt
- Écoulement 30 sec réglable
- Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire
- Régulateur de débit intégré (6 l/min), 
- Alimentation G 1/2"
- Alimentation haute ou arrière
- Secteur 220V/7V
- Rinçage périodique automatique réglable
- Finition aluminium anodisé
- Robinet thermostatique de sécurité avec butée de température de limitation réglable. 
- Sécurité anti-brûlure : arrêt immédiat de l'écoulement en cas de rupture d'alimentation d'eau froide (cartouche thermostatique conforme à la norme NF EN 1111)
- Ouverture du panneau sans démontage et robinetteries sur platine amovible.