18495 - Self-supporting mounting frame with PRESTO 7200XL N
Bâti-support autoportant pour cuvette suspendue réf. 18495 de marque PRESTO avec robinet double fonction optoélectronique/manuelle P7200XL N. Alimentation pile, avec patte de rappel au mur, accessoires d’ancrage de céramique, collier et tube d’évacuation (ou équivalent validé)
Bâti-support autoportant pour cuvette suspendue réf. 18495 de marque PRESTO avec robinet double fonction optoélectronique/manuelle P7200XL N. Avec cellule optoélectronique de nouvelle génération, alimentation pile lithium 6V - type CRP2 dans le boitier intégré et bouton poussoir mécanique pour rinçage forcé en cas d'usure de pile. Double déclenchement automatique en fonction de temps de présence d'utilisateur. Façade en inox brossée 304L anti-vandalisme. Livré avec tube d'alimentation cuvette PVC Ø 32 mm et nez de jonction mâle 50mm, collier et tube d’évacuation et accessoires pour ancrage de la cuvette.