57050 - PRESTO NEO Sensor - Single deck-mounted tap with 230 V AC / 7 DC
Robinet simple électronique (CE) sur plage de type Presto NEO® Sensor réf. 57050 ou techniquement équivalent. Avec cellule optoélectronique, alimentation électrique  (230-7V AC/DC) dans boîtier IP65 étanche . Régulateur de débit type jet douchette (1,9 l/min). Écoulement automatique de 30 secondes, 24 heures après la dernière utilisation (durée et intervalle réglables). Électrovanne externe.

57050 - PRESTO NEO Sensor - Single deck-mounted tap with 230 V AC / 7 DC
Robinet simple électronique (CE). De type Presto Neo® Sensor réf. 57050  ou techniquement équivalent. Comprenant :
- une cellule optoélectronique
- une alimentation électrique 230-7V AC/DC dans boîtier IP65 étanche 
- un régulateur de débit type jet douchette intégré (1,9 l/min)
- un écoulement automatique de 30 secondes, 24 heures après la dernière utilisation (durée et intervalle réglables)
- une électrovanne externe.