57052 - PRESTO NEO Sensor - Single wall-mounted tap with 230 V AC / 7 DC
Robinet simple mural électronique (CE) de type Presto NEO® Sensor réf. 57052 ou techniquement équivalent. Avec cellule optoélectronique, alimentation  électrique 230-7V AC/DC dans boîtier IP65 étanche . Régulateur de débit type jet douchette intégré (1,9 l/min). Écoulement automatique de 30 secondes, 24 heures après la dernière utilisation (durée et intervalle réglables). Électrovanne externe. 

57052 - PRESTO NEO Sensor - Single wall-mounted tap with 230 V AC / 7 DC
Robinet simple mural électronique (CE). De type Presto Neo® Sensor réf. 57052  ou techniquement équivalent. Comprenant :
- une cellule optoélectronique
- un transformateur 230 Vac / 7 Vdc dans boîtier étanche IP65
- un régulateur de débit intégré (1,9 l/min)
- un écoulement automatique de 30 secondes, 24 heures après la dernière utilisation (durée et intervalle réglables)
- une électrovanne externe