13060 - PRESTO ECLAIR XL TC - kit completo
Flussometro antivandalo  in ottone per wc&turche, installazione dietro parete, comando a pressione a chiusura automatica temporizzata con ciclo di 9 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Fornito con comando dietro parete, rubinetto d'arresto e tubo di scarico in PVC con calotta di giunzione. Pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni. Dispositivo anti-sifonico per evitare l'eventuale risalita di acque nere. Volume d'acqua scaricato ad ogni azionamento: 9 litri. Per pareti con spessore da 1 a 200 mm.