14200 - PRESTO 1000 XL
Flussometro antivandalo in ottone cromato per wc&turche, installazione murale, comando a pressione a chiusura automatica temporizzata con ciclo di 4 secondi circa. Parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Possibilità di regolare il volume d’acqua da 6 a 9 litri per ogni azionamento. Portata costante 1 l/sec con pressioni dinamiche da 1,2 a 4 bar. Dispositivo anti-sifonico per evitare l'eventuale risalita di acque nere. Fornito con rosone.