14252 - PRESTO 1000 XL E ECO 4L
Flussometro antivandalo per wc&turche, installazione ad incasso, comando a pressione a chiusura automatica temporizzata con ciclo di 4 secondi circa. Parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Portata costante 1 l/sec con pressioni dinamiche da 1,2 a 4 bar. Classe acustica II in conformità alla norma europea EN12541. Sistema antibloccaggio con il quale l’acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante. Dispositivo anti-sifonico per evitare l'eventuale risalita di acque nere. Placca antivandalo in inox 304L con finitura satinata. Fornito con scatola da murare per l'installazione e rubinetto d’arresto.