14266SB - Flussometro meccanico dietro parete
Flussometro antivandalo  in ottone per wc senza brida, installazione dietro parete, comando a pressione a chiusura automatica temporizzata con ciclo di 4 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Portata costante 1 l/sec con pressioni dinamiche da 1,2 a 4 bar. Classe acustica II in conformità alla norma europea EN12541. Sistema antibloccaggio con il quale l’acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante. Dispositivo anti-sifonico per evitare l'eventuale risalita di acque nere. Fornito con comando dietro parete, rubinetto d'arresto e tubo di scarico in PVC con calotta di giunzione. Per pareti con spessore da 200 a 300 mm.