14300 - PRESTO 1000 XL E DVA
Flussometro antivandalo per wc&turche, installazione ad incasso, comando a pressione a chiusura automatica temporizzata con ciclo di 6 secondi circa. Parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Doppio comando di scarico con possibilità di regolare i volumi d’acqua da 2,5 a 5 litri e da 6 a 9 litri per ogni azionamento. Portata costante 1 l/sec con pressioni dinamiche da 1,2 a 4 bar. Sistema antibloccaggio con il quale l’acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante. Dispositivo anti-sifonico per evitare l'eventuale risalita di acque nere. Placca antivandalo in metallo iniettato con finitura satinata anti-impronta. Fornito con scatola da murare per l'installazione e rubinetto d’arresto.