14303SB - PRESTO 1000 XL E DVA ECO 
Flussometro antivandalo per wc&turche, installazione ad incasso, comando a pressione a chiusura automatica temporizzata con ciclo di 3 secondi circa. Parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Doppio comando di scarico con possibilità di regolare i volumi d’acqua da 1,5 a 3 litri e da 3 a 5 litri per ogni azionamento. Portata costante 1 l/sec con pressioni dinamiche da 1,2 a 4 bar. Sistema antibloccaggio con il quale l’acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante. Adatto per l'utilizzo con vasi senza brida (rimless), solamente se utilizzato con un tubo di scarico PRESTO Ø 28 in pvc (rif. 47850). Dispositivo anti-sifonico per evitare l'eventuale risalita di acque nere. Placca antivandalo in metallo iniettato con finitura satinata anti-impronta. Fornito con scatola da murare per l'installazione e rubinetto d’arresto.