14303 - PRESTO 1000 XL E DVA ECO
Flussometro antivandalo per wc&turche, installazione ad incasso, comando a pressione a chiusura automatica temporizzata con ciclo di 3 secondi circa. Parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Doppio comando di scarico con possibilità di regolare i volumi d’acqua da 1,5 a 3 litri e da 3 a 5 litri per ogni azionamento. Portata costante 1 l/sec con pressioni dinamiche da 1,2 a 4 bar. Sistema antibloccaggio con il quale l’acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante. Dispositivo anti-sifonico per evitare l'eventuale risalita di acque nere. Placca antivandalo in metallo iniettato con finitura satinata anti-impronta. Fornito con scatola da murare per l'installazione e rubinetto d’arresto.