23644 - PRESTO 530 a pivamento o murale
Miscelatore bi-pedale per lavabo installazione a parete - pavimento. Il rubinetto rimane aperto per tutto il tempo di appoggio sul pedale ed effettua una chiusura graduale per evitare il colpo d’ariete. Parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Corpo del rubinetto e comando a pedale in ottone cromato con forme anti-slittamento. Pedale in lega di polimeri resistente agli urti e agli agenti chimici, con forme antiscivolo e basculante, per facilitare le operazioni di pulizia. Cartuccia intercambiabile resistente alla corrosione ed alle incrostazioni.