27400 - PRESTO DL 400 SE®
Rubinetto pret a poser antivandalo per doccia, installazione murale, con comando a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma UNI EN 816, con cicli di 30 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Equipaggiata con soffione orientabile anti-calcare, alimentazione alta su rubinetto d'arresto dritto, limitatore di portata da 6 l/min. Sistema antibloccaggio con il quale l’acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante.  Cartuccia e pulsante intercambiabili, resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni.