27424 - PRESTO DL 400 SE® - soluzione Legionella
Rubinetto pret a poser antivandalo per doccia, installazione murale, con comando a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma UNI EN 816, con cicli di 30 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Equipaggiata con soffione orientabile anticalcare, alimentazione alta su rubinetto d'arresto dritto, limitatore di portata da 6 l/min. Sistema antibloccaggio con il quale l’acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante. Cartuccia e pulsante intercambiabili, resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni. Modello predisposto per effettuare dei trattamenti termici (shock termico) per contrastare la proliferazione della legionella.
Prodotto specifico che funziona solamente se abbinato ad una centralina PRESTO LEGIONELLA.