27434 - PRESTO DL 400 E-TOUCH®
Rubinetto pret a poser antivandalo per doccia, installazione murale, con comando elettronico a sfioro a chiusura automatica temporizzata, con ciclo di 30 secondi circa (regolabili). Equipaggiata con soffione orientabile anti-calcare, alimentazione alta su rubinetto d'arresto a squadra, limitatore di portata da 6 l/min. Cartuccia e pulsante intercambiabili, resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni. Pila interna.