27475 - PRESTO DL 400 E SENSOR
Rubinetto elettronico pret a poser antivandalo per doccia, installazione murale, conforme alla norma europea EN15091. Funzionante a rilevamento di presenza per mezzo di un sensore ad infrarosso, alimentato da un trasformatore in contenitore esterno. Durata dell’erogazione 30 secondi. Possibilità di modificare alcuni parametri tramite l'interfaccia PRESTOCOM. Il rubinetto è dotato di soffione orientabile con limitatore di portata da 6-8 l/min. Risciacquo automatico periodico 24 ore dopo l’ultimo utilizzo per prevenire la proliferazione batterica. Arrivo dall’alto su rubinetto d’arresto.