28610 - PRESTO 4000 S®
Miscelatore monocomando bordo lavabo antivandalo in ottone cromato con comando a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente, flessibili PEX con valvole di non ritorno incorporate, rubinetti d’arresto con filtri. Pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni. Possibilità di limitare la massima temperatura dell’acqua calda in uscita. Sistema antibloccaggio con il quale l’acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante. Areatore con limitatore di portata da 3 l/min.