28619 - PRESTO 4000 S® - versione PRESTOGREEN
Miscelatore monocomando bordo lavabo antivandalo in ottone cromato con comando a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente, flessibili PEX con valvole di non ritorno incorporate, rubinetti d’arresto con filtri. Pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni. Possibilità di limitare la massima temperatura dell’acqua calda in uscita. Sistema antibloccaggio con il quale l’acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante. Versione Prestogreen per ottenere maggiori crediti LEED, BREEAM, HQE con areatore speciale che garantisce una portata costante di 1,9 l/min con pressioni da 0,5 a 5 bar.