31186 - PRESTO 512 S® TC - kit completo
Rubinetto doccia antivandalo in ottone, installazione dietro parete, comando a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma UNI EN 816, con ciclo di 30 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Fornito con comando dietro parete, raccordi a dado, limitatore di portata da 6 l/min., soffione doccia fisso anticalcare anti-impiccagione. Pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni. Sistema antibloccaggio con il quale l’acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante. Alimentazione dal basso. Per pareti con spessore da 1 a 140 mm.