31661 - PRESTO 512 S® -  kit completo - bocca corta
Rubinetto in ottone per lavabo murale per installazione dietro parete con comando a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione e alle incrostazioni. Sistema di regolazione della portata su 4 livelli attraverso meccanismo interno; portata pre-regolata di fabbrica. Installazione tramite staffa di fissaggio per pareti da 200 a 300 mm, azionamento mediante comando antivandalo a pressione dietro parete. Sistema antibloccaggio con il quale l’acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante. Lunghezza bocca 87 mm.