31707 - PRESTO 12 A
Rubinetto antivandalo in ottone cromato per orinatoi , installazione murale, con comando a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma UNI816, con ciclo di 6 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni. Portata ad 1 bar 9 l/min. Fornito con rosone e raccordo a dado. Arrivo dal muro.