31880 - PRESTO 12 TC - kit completo
Rubinetto antivandalo  in ottone per orinatoi sifonici, installazione dietro parete, comando a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma UNI EN 816, con ciclo di 6 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Fornito con comando dietro parete e raccordi a dado.  Pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni. Portata a 1 bar: 9 l/min. Alimentazione dall'alto. Per pareti con spessore da 1 a 200 mm.