35190 - PRESTO ALPA® - scatola stagna
Miscelatore doccia monocomando antivandalo in ottone cromato per installazione ad incasso , comando a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma UNI EN 816, con ciclo di 30 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Fornito con scatola stagna da murare per installazione a profondità regolabile, membrana elastica impermeabile, rosone in metallo cromato con fissaggio antivandalo senza viti a vista, limitatore di portata da 8 l/min, valvole di non ritorno NF, rubinetti d'arresto telescopici con filtri. Possibilità di limitare la massima temperatura dell’acqua calda in uscita. Pulsante e cartuccia intercambiabili, resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni.